وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية الزريبة

**بطاقة وصفية للبنية الأساسية**

**بحي المعهد الزريبة حمام**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الحالة** | **المساحة** | **العرض** | **الطول** | **اسم النهج أو الشارع** | **ع/ر** |
| جيدة | 7500 | 15 | 500 | الرياحين | 01 |
| سيئة | 4000 | 08 | 500 | النخيل | 02 |
| طبقة ثنائية | 1600 | 08 | 200 | ابن رشيق | 03 |
| سيئة | 1600 | 08 | 200 | السوسن | 04 |
| طبقة ثنائية | 4000 | 08 | 500 | دجلة | 05 |
| جيدة | 4500 | 15 | 300 | الفردوس | 06 |
| طبقة ثنائية | 2400 | 08 | 300 | البنفسج | 07 |
| سيئة | 800 | 08 | 100 | الصنوبر | 08 |
| سيئة | 800 | 08 | 100 | الجوزاء | 09 |
| طبقة ثنائية | 2400 | 08 | 300 | القرنفل | 10 |
| جيدة | 2400 | 08 | 300 | السلام | 11 |
| طبقة ثنائية | 1760 | 08 | 220 | المنصف باي | 12 |
| طبقة ثنائية | 1760 | 08 | 220 | الأصيل | 13 |
| في طور التعبيد | 5200 | 08 | 650 | ) contre voie) شارع الحبيب بورقيبة |  |
|  | 40320 |  | 4040 |  | **الجملة** |

\* الطول الجملي للطرقات بالحي : 4040 م خ ( 4.04 كلم ) . \* مساحة الطرقات السيئة :7200 م م35520

\* الأرصفة الجملية للحي : 6060 م م . \* مساحة الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية : 13920 م م

- 3720 م م مرصفة \* مساحة الطرقات المعبدة بطبقة إسفلتية : 20400 م م

- 2840 م م غير مرصفة \* مساحة الطرقات الغير معبدة :00 م م

**الخلاصة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تصريف مياه الأمطار | الربط بشبكة التطهير | التنوير العمومي | | | الأرصفة | | الطرقات | | | | الطول الجملي للطرقات | الحي |
| معبد | | | غير معبد |
| نسبة التغطية | عدد النقاط التي تتطلب الصيانة | العدد الجملي لنقاط الإضاءة | المسحة المرصفة | المساحة الجملية | حالتها سيئة | طبقة مضاعفة | طبقة إسفلتية |
| تصريف سطحي | 100 ./. | 98 | 06 | 73 | 3720 | 6060 | 7200 | 13920 | 20400 | 00 | 4.04 | المعهد |

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية الزريبة

**بطاقة وصفية للبنية الأساسية**

**بحي 14 جانفي الزريبة حمام**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الحالة** | **المساحة** | **العرض** | **الطول** | **اسم النهج أو الشارع** | **ع/ر** |
| معبد + ترابية | 5120 | 08 | 640 | زرياب | 01 |
| معبد | 960 | 08 | 120 | الفرابي | 02 |
| معبد | 640 | 08 | 80 | الكوشة | 03 |
| معبد | 1200 | 08 | 150 | طه حسين 1 | 04 |
| معبد | 1280 | 08 | 160 | محمد علي الحامي | 05 |
| معبد | 1760 | 08 | 220 | حسن حسني عبد الوهاب | 06 |
| معبد | 1840 | 08 | 230 | الرازي | 07 |
| معبد | 1920 | 08 | 240 | خير الدين باشا | 08 |
| طبقة ثنائية | 2000 | 08 | 250 | محمود الماطري | 09 |
| مبرمج انجازه سنة 2018-2019 | 2080 | 08 | 260 | الاستقلال | 10 |
| معبد | 2720 | 08 | 340 | القدس | 11 |
| معبد | 2720 | 08 | 340 | الهادي شاكر | 12 |
| طبقة ثنائية | 2720 | 08 | 340 | ابن سيناء | 13 |
| طبقة ثنائية | 2720 | 08 | 340 | الحبيب بوقطفة | 14 |
| طبقة ثنائية | 1280 | 08 | 160 | أبي زمعة البلوي | 15 |
| طبقة ثنائية | 640 | 08 | 80 | أسد ابن لفرات | 16 |
| سيئة | 800 | 08 | 100 | بيرم التونسي 1 | 17 |
| سيئة | 640 | 08 | 80 | بيرم التونسي 2 | 18 |
| معبد | 2240 | 08 | 280 | البشير صفر | 19 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 38000 |  | **4750** | **الجملة** | |

\* الطول الجملي للطرقات بالحي : 4750 م خ ( 4.75 كلم ) . \* مساحة الطرقات السيئة :3520 م

\* الأرصفة الجملية للحي : 7125 م م . \*مساحة الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية : 9360 م م

- 3562.5 م م مرصفة \*مساحة الطرقات المعبدة بطبقة إسفلتية : 25120 م م

- 3562.5 م م غير مرصفة

**الخلاصة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تصريف مياه الأمطار | الربط بشبكة التطهير | التنوير العمومي | | | الأرصفة | | الطرقات | | | | الطول الجملي للطرقات | الحي |
| معبد | | | غير معبد |
| نسبة التغطية | عدد النقاط التي تتطلب الصيانة | العدد الجملي لنقاط الإضاءة | المسحة المرصفة | المساحة الجملية | حالتها سيئة | طبقة مضاعفة | طبقة إسفلتية |
| تصريف سطحي | 100 ./. | 50 | 30 | 60 | 3562.5 | 7125 | 3520 | 9360 | 25120 | - | 4.750 | 14 جانفي |

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية الزريبة

**بطاقة وصفية للبنية الأساسية**

**بحي الوكالة العقارية للسكنى الزريبة حمام**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الحالة** | **المساحة** | **العرض** | **الطول** | **اسم النهج أو الشارع** | **ع/ر** |
| جيدة | 7200 | 08 | 900 | الكاف | 01 |
| جيدة | 540 | 06 | 90 | اوتيك | 02 |
| سيئة | 2400 | 08 | 300 | نابل | 03 |
| سيئة | 4000 | 08 | 500 | القيروان | 04 |
| متوسطة | 960 | 06 | 160 | الحمامات | 05 |
| سيئة | 1020 | 06 | 170 | قربة | 06 |
| سيئة | 1020 | 06 | 170 | قربص | 07 |
| سيئة | 720 | 06 | 120 | الكريب | 08 |
| سيئة | 1200 | 06 | 200 | بنزرت | 09 |
| سيئة | 1200 | 06 | 200 | حمام سوسة | 10 |
| سيئة | 720 | 06 | 120 | بوفيشة | 11 |
| سيئة | 540 | 06 | 90 | الزهراء | 12 |
| سيئة | 360 | 06 | 60 | سيدي بوعلي | 13 |
| سيئة | 1680 | 06 | 280 | بنعروس | 14 |
| جيدة | 660 | 06 | 110 | السرس | 15 |
| سيئة | 720 | 06 | 120 | الدهماني | 16 |
| سيئة | 780 | 06 | 130 | تاجروين | 17 |
| سيئة | 1740 | 06 | 290 | سوسة | 18 |
| جيدة | 400 | 08 | 500 | سليانة | 19 |
|  | 25720 |  | **4220** | **الجملة** | |

\* الطول الجملي للطرقات بالحي : 4220 م خ ( 4.220 كلم ) . \* مساحة الطرقات السيئة :17880 م

\* الأرصفة الجملية للحي : 4220 م م . \*مساحة الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية : 17880 م م

- 1860 م م مرصفة \*مساحة الطرقات المعبدة بطبقة إسفلتية : 13440 م م - 2360 م م غير مرصفة

**الخلاصة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تصريف مياه الأمطار | الربط بشبكة التطهير | التنوير العمومي | | | الأرصفة | | الطرقات | | | | الطول الجملي للطرقات | الحي |
| معبد | | | غير معبد |
| نسبة التغطية | عدد النقاط التي تتطلب الصيانة | العدد الجملي لنقاط الإضاءة | المسحة المرصفة | المساحة الجملية | حالتها سيئة | طبقة مضاعفة | طبقة إسفلتية |
| تصريف سطحي | 100 ./. | 95 | 8 | 65 | 1860 | 4220 | 17880 | 17880 | 13440 | - | 4.220 | حي الوكالة العقارية للسكنى |

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية الزريبة

**بطاقة وصفية للبنية الأساسية**

**بحي الهدى الزريبة حمام**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الحالة** | **المساحة** | **العرض** | **الطول** | **اسم النهج أو الشارع** | **ع/ر** |
| معبد | 13500 | 25 | 540 | الشهيد | 01 |
| طبقة ثنائية | 2200 | 10 | 220 | الباكستان + المأمون | 02 |
| معبد | 2000 | 08 | 250 | طه حسين | 03 |
| معبد | 6600 | 10 | 660 | الحبيب ثامر | 04 |
| طبقة ثنائية | 800 | 08 | 100 | يوغرطة | 05 |
| طبقة ثنائية | 1600 | 10 | 160 | صدر بعل | 06 |
| سيئة | 1920 | 08 | 240 | ابن عرفة | 07 |
| طبقة ثنائية | 1000 | 10 | 100 | عمان | 08 |
| معبد | 2080 | 08 | 260 | علي ابن أبي طالب | 09 |
| طبقة ثنائية | 2300 | 10 | 230 | عمان | 10 |
| معبد | 1760 | 08 | 220 | النسيم | 11 |
| طبقة ثنائية | 1200 | 10 | 120 | غرناطة | 12 |
| سيئة | 800 | 08 | 100 | المأمون | 13 |
| طبقة ثنائية | 4000 | 20 | 200 | الشارع الكبير | 14 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 41760 |  | **3400** | **الجملة** | |

\* الطول الجملي للطرقات بالحي : 3400 م خ ( 3.400 كلم ) . \* مساحة الطرقات السيئة :2720 م

\* الأرصفة الجملية للحي : 5100 م م . \* مساحة الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية : 13100 م م

- 2550 م م مرصفة. \* مساحة الطرقات المعبدة بطبقة إسفلتية : 25940 م م

- 2550 م م غير مرصفة

**الخلاصة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تصريف مياه الأمطار | الربط بشبكة التطهير | التنوير العمومي | | | الأرصفة | | الطرقات | | | | الطول الجملي للطرقات | الحي |
| معبد | | | غير معبد |
| نسبة التغطية | عدد النقاط التي تتطلب الصيانة | العدد الجملي لنقاط الإضاءة | المسحة المرصفة | المساحة الجملية | حالتها سيئة | طبقة مضاعفة | طبقة إسفلتية |
| تصريف سطحي | 100 ./. | 95 | 5 | 50 | 2550 | 5100 | 2720 | 13100 | 25940 | - | 3.4 | الهدى |

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية الزريبة

**بطاقة وصفية للبنية الأساسية**

**بحي الشهيد الزريبة حمام**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الحالة** | **المساحة** | **العرض** | **الطول** | **اسم النهج أو الشارع** | **ع/ر** |
| بطبقة ثنائية | 2000 | 10 | 200 | خديجة بنت خويلد | 01 |
| جيدة | 1300 | 05 | 260 | الطائف | 02 |
| بطبقة ثنائية | 1600 | 10 | 160 | غاندي | 03 |
| بطبقة ثنائية | 1600 | 10 | 160 | بشار ابن برد | 04 |
| بطبقة ثنائية | 3600 | 10 | 360 | الشهيد 2 | 05 |
| بطبقة ثنائية | 1600 | 08 | 200 | نهج 1 | 06 |
| بطبقة ثنائية | 2600 | 10 | 260 | جمال الدين الأفغاني | 07 |
| بطبقة ثنائية | 1400 | 10 | 140 | امرأ القيس | 08 |
| بطبقة ثنائية | 240 | 06 | 80 | نهج 2 | 09 |
| بطبقة ثنائية | 2400 | 08 | 300 | الطريق الحزامية | 10 |
| بطبقة ثنائية | 800 | 08 | 100 | نهج 3 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 19140 |  | **2220** | **الجملة** | |

\* الطول الجملي للطرقات بالحي : 2220 م خ ( 2.220 كلم ) . \* مساحة الطرقات السيئة :/ م م

\* الأرصفة الجملية للحي : 8880 م م . \* مساحة الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية : 16540 م م

- 1776 م م مرصفة \* مساحة الطرقات المعبدة بطبقة اسفلتية : 1300 م م

- 7104 م م غير مرصفة

**الخلاصة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تصريف مياه الأمطار | الربط بشبكة التطهير | التنوير العمومي | | | الأرصفة | | الطرقات | | | | الطول الجملي للطرقات | الحي |
| معبد | | | غير معبد |
| نسبة التغطية | عدد النقاط التي تتطلب الصيانة | العدد الجملي لنقاط الإضاءة | المسحة المرصفة | المساحة الجملية | حالتها سيئة | طبقة مضاعفة | طبقة إسفلتية |
| تصريف سطحي | 100 ./. | 85 | 12 | 40 | 1776 | 8880 | - | 16540 | 1300 | - | 2.22 | الشهيد |

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية الزريبة

**بطاقة وصفية للبنية الأساسية**

**بحي 18 جانفي الزريبة حمام**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الحالة** | **المساحة** | **العرض** | **الطول** | **اسم النهج أو الشارع** | **ع/ر** |
| معبد | 4480 | 08 | 560 | 14 جانفي | 01 |
| معبد | 3200 | 08 | 400 | فرحات حشاد | 02 |
| طبقة ثنائية | 1440 | 08 | 180 | 9 افريل | 03 |
| سيئة | 1440 | 08 | 180 | رقادة | 04 |
| سيئة | 960 | 08 | 120 | القادسية | 05 |
| طبقة ثنائية | 480 | 08 | 60 | زنقة | 06 |
| طبقة ثنائية | 2000 | 08 | 250 | محمد بن عمر | 07 |
| طبقة ثنائية | 640 | 08 | 80 | الجلاء | 08 |
| طبقة ثنائية | 720 | 08 | 90 | الصفاء | 09 |
| طبقة ثنائية | 1360 | 08 | 170 | عثمان بن عفان | 10 |
| طبقة ثنائية | 1360 | 08 | 170 | فلسطين 1 | 11 |
| معبد | 1360 | 08 | 170 | عمر بن الخطاب | 12 |
| طبقة ثنائية | 1360 | 08 | 170 | **سليمان الفارسي** | 13 |
| طبقة ثنائية | 1360 | 08 | 170 | عمر بن عبد العزيز | 14 |
| طبقة ثنائية | 1360 | 08 | 170 | صنعاء | 15 |
| طبقة ثنائية | 1360 | 08 | 170 | عدن | 16 |
| طبقة ثنائية | 1360 | 08 | 170 | قرطبة | 17 |
| طبقة ثنائية | 1360 | 08 | 170 | الرباط | 18 |
| طبقة ثنائية | 1360 | 08 | 170 | الجزائر | 19 |
| طبقة ثنائية | 640 | 08 | 80 | الحزامية 1 | 20 |
| طبقة ثنائية | 1280 | 08 | 160 | الفتح | 21 |
| طبقة ثنائية | 2000 | 08 | 250 | فلسطين 2 | 22 |
| معبد | 1760 | 08 | 220 | بيروت | 23 |
| معبد | 1760 | 08 | 220 | دمشق | 24 |
| مبرمج انجازها | 4800 | 08 | 600 | صقلية | 25 |
| مبرمج انجازها | 3200 | 08 | 400 | **الحزامية 2** | **26** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 44400 |  | **5550** | **الجملة** | |

\* الطول الجملي للطرقات بالحي : 5550 م خ ( 5.550 كلم ) . \* مساحة الطرقات السيئة :2400 م

\* الأرصفة الجملية للحي : 8325 م م . \* مساحة الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية : 21440 م م

- 4995 م م مرصفة. \*مساحة الطرقات المعبدة بطبقة إسفلتية : 12560 م م

- 3330 م م غير مرصفة. \* مساحة الطرقات الغير معبدة :8000 م

**الخلاصة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تصريف مياه الأمطار | الربط بشبكة التطهير | التنوير العمومي | | | الأرصفة | | الطرقات | | | | الطول الجملي للطرقات | الحي |
| معبد | | | غير معبد |
| نسبة التغطية | عدد النقاط التي تتطلب الصيانة | العدد الجملي لنقاط الإضاءة | المسحة المرصفة | المساحة الجملية | حالتها سيئة | طبقة مضاعفة | طبقة إسفلتية |
| تصريف سطحي | 100 ./. | 100 | 05 | 70 | 4995 | 8325 | 2400 | 21440 | 12560 | 8000 | 5.55 | 18 جانفي |

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية الزريبة

**بطاقة وصفية للبنية الأساسية**

**بحي السلام الزريبة قرية**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الحالة** | **المساحة** | **العرض** | **الطول** | **اسم النهج أو الشارع** | **ع/ر** |
| ثنائية | 2880 | 08 | 360 | الإمام سحنون | 01 |
| جيدة | 2880 | 08 | 360 | الطيب المهيري | 02 |
| ثنائية | 960 | 08 | 120 | ابن خلدون 1 | 03 |
| جيدة | 1200 | 08 | 150 | ابن خلدون 2 | 04 |
| جيدة | 2880 | 08 | 360 | عمر الخيام | 05 |
| جيدة | 2880 | 08 | 360 | علي الدوعاجي | 06 |
| ثنائية | 3520 | 08 | 440 | عبد العزيز العروي | 07 |
| ثنائية | 3520 | 08 | 440 | احمد شوقي | 08 |
| ترابية | 960 | 08 | 120 | الفاضل بن عاشور | 09 |
| ترابية | 1280 | 08 | 160 | احمد التليلي | 10 |
| جيدة | 3520 | 08 | 440 | المنجي سليم | 11 |
| جيدة | 3520 | 08 | 440 | صلاح الدين بوشوشة | 12 |
| جيدة | 3520 | 08 | 440 | الطاهر بن عاشور | 13 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 33520 |  | 4190 | **الجملة** | |

\* الطول الجملي للطرقات بالحي : 4190 م خ ( 4.19 كلم ) . \* مساحة الطرقات الترابية :2240 م م

\* الأرصفة الجملية للحي : 8380 م م . \* مساحة الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية : 8000 م م

- 3352 م م مرصفة . \* مساحة الطرقات المعبدة بطبقة إسفلتية : 20400 م م

- 5028 م م غير مرصفة .

**الخلاصة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تصريف مياه الأمطار | الربط بشبكة التطهير | التنوير العمومي | | | الأرصفة | | الطرقات | | | | الطول الجملي للطرقات | الحي |
| معبد | | | غير معبد |
| نسبة التغطية | عدد النقاط التي تتطلب الصيانة | العدد الجملي لنقاط الإضاءة | المساحة المرصفة | المساحة الجملية | حالتها سيئة | طبقة مضاعفة | طبقة إسفلتية |
| تصريف سطحي | 100 ./. | 100 | 05 | 80 | 3352 | 8380 | - | 8000 | 20400 | 2240 | 4.19 | السلام |

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية الزريبة

**بطاقة وصفية للبنية الأساسية**

**بحي النور الزريبة قرية**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الحالة** | **المساحة** | **العرض** | **الطول** | **اسم النهج أو الشارع** | **ع/ر** |
| إسفلتية | 2080 | 08 | 260 | الخليل | 01 |
| ثنائية | 800 | 08 | 100 | الشافعي | 02 |
| إسفلتية | 1760 | 08 | 220 | جوهر الصقلي | 03 |
| ثنائية | 1360 | 08 | 170 | حسان بن ثابت | 04 |
| إسفلتية | 1360 | 08 | 170 | بديع الزمان الهمذاني | 05 |
| ثنائية | 880 | 08 | 110 | الخنساء | 06 |
| ثنائية | 1200 | 08 | 150 | ابن تيمية | 07 |
| سيئة | 1120 | 08 | 140 | العزابي | 08 |
| سيئة | 640 | 08 | 80 | احمد بن حنبل | 09 |
| ثنائية | 1200 | 08 | 150 | مالك بن انس | 10 |
| إسفلتية | 800 | 08 | 100 | معز بن خلف | 11 |
| سيئة | 1200 | 08 | 150 | البخاري | 12 |
| سيئة | 640 | 08 | **80** | **البحتري** | **13** |
| ترابية | 800 | 08 | 100 | الإمام المازري | 14 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 15840 |  | **1980** | **الجملة** | |

\* الطول الجملي للطرقات بالحي : 1980 م خ ( 1.98 كلم ) . \* مساحة الطرقات السيئة :4400 م

\* الأرصفة الجملية للحي : 3960 م م . \* مساحة الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية : 5440 م م

- 1980 م م مرصفة . \* مساحة الطرقات المعبدة بطبقة اسفاتية : 6000 م م

- 1980 م م غير مرصفة

**الخلاصة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تصريف مياه الأمطار | الربط بشبكة التطهير | التنوير العمومي | | | الأرصفة | | الطرقات | | | | الطول الجملي للطرقات | الحي |
| معبد | | | غير معبد |
| نسبة التغطية | عدد النقاط التي تتطلب الصيانة | العدد الجملي لنقاط الإضاءة | المسحة المرصفة | المساحة الجملية | حالتها سيئة | طبقة مضاعفة | طبقة إسفلتية |
| تصريف سطحي | 100 ./. | 100 | 5 | 55 | 1980 | 3960 | 3600 | 5440 | 6000 | 800 | 1.98 | النور |

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية الزريبة

**بطاقة وصفية للبنية الأساسية**

**بحي السعادة الزريبة قرية**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الحالة** | **المساحة** | **العرض** | **الطول** | **اسم النهج أو الشارع** | **ع/ر** |
| طبقة ثنائية | 1200 | 08 | 150 | جمال عبد الناصر | 01 |
| طبقة ثنائية | 1200 | 08 | 150 | الدغباجي | 02 |
| طبقة ثنائية | 1200 | 08 | 150 | الأمير عبد القادر | 03 |
| طبقة ثنائية | 2800 | 08 | 350 | شارع الجامع | 04 |
| طبقة ثنائية | 1200 | 08 | 150 | شارع المستوصف | 05 |
| ترابية | 800 | 08 | 100 | نهج 1 | 06 |
| ترابية | 1200 | 08 | 150 | 2نهج | 07 |
| ترابية | 1200 | 08 | 150 | نهج 3 | 08 |
| ترابية | 2000 | 08 | 250 | نهج 4 | 09 |
| ترابية | 1600 | 08 | 200 | نهج 5 | 10 |
| ترابية | 1200 | 08 | 150 | نهج 6 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 15600 |  | **1950** | **الجملة** | |

\* الطول الجملي للطرقات بالحي : 1950 م خ ( 1.95 كلم ) .

\* الأرصفة الجملية للحي : 12850 م م . \* مساحة الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية : 7600 م م

- 1140 م م مرصفة

- 11710 م م غير مرصفة

**الخلاصة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تصريف مياه الأمطار | الربط بشبكة التطهير | التنوير العمومي | | | الأرصفة | | الطرقات | | | | الطول الجملي للطرقات | الحي |
| معبد | | | غير معبد |
| نسبة التغطية | عدد النقاط التي تتطلب الصيانة | العدد الجملي لنقاط الإضاءة | المسحة المرصفة | المساحة الجملية | حالتها سيئة | طبقة مضاعفة | طبقة إسفلتية |
| تصريف سطحي | 100 ./. | 60 | 5 | 15 | 1140 | 12850 | - | 7600 | - | 8000 | 0.95 | السعادة |

**ملاحظة : حي مبرمج تهيئته و تهذيبه بمبلغ جملي يقدر ب : 1250 الف دينار ضمن برنامج التهيئة الحضرية المندمجة.**

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية الزريبة

**بطاقة وصفية للبنية الأساسية**

**بقرية بوعشير**

**منطقة عدد 13**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الحالة** | **المساحة** | **العرض** | **الطول** | **اسم النهج أو الشارع** | **ع/ر** |
| طبقة اسفلتية | 4800 | 08 | 600 | C 35 طريق الجهوية | 01 |
| طبقة ثنائية سيئة | 2800 | 08 | 350 | نهج 01 | 02 |
| طبقة ثنائية سيئة | 2800 | 08 | 350 | نهج 02 | 03 |
| طبقة ثنائية سيئة | 2800 | 08 | 350 | نهج 03 | 04 |
| طبقة ثنائية سيئة | 2800 | 08 | 350 | نهج 04 | 05 |
| ترابية | 2800 | 08 | 350 | نهج 05 | 06 |
| ترابية | 2800 | 08 | 350 | نهج 06 | 07 |
| ترابية | 2800 | 08 | 350 | نهج 07 | 08 |
| ترابية | 2800 | 08 | 350 | نهج 08 | 09 |
| طبقة ثنائية سيئة | 3600 | 08 | 450 | نهج 09 | 10 |
| طبقة ثنائية سيئة | 3600 | 08 | 450 | نهج 10 | 11 |
| ترابية | 3600 | 08 | 450 | نهج 11 | 12 |
| ترابية | 3600 | 08 | 450 | نهج 12 | 13 |
| ترابية | 3600 | 08 | 450 | نهج 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 45200 |  | **5650** | **الجملة** | |

\* الطول الجملي للطرقات بالحي : 5650 م خ ( 5.65 كلم ) .

\* الأرصفة الجملية للحي : 11300 م م . \* مساحة الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية سيئة : 7600 م م

- 11300 م م غير مرصفة

**الخلاصة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تصريف مياه الأمطار | الربط بشبكة التطهير | التنوير العمومي | | | الأرصفة | | الطرقات | | | | الطول الجملي للطرقات | الحي |
| معبد | | | غير معبد |
| نسبة التغطية | عدد النقاط التي تتطلب الصيانة | العدد الجملي لنقاط الإضاءة | المسحة المرصفة | المساحة الجملية | حالتها سيئة | طبقة مضاعفة | طبقة إسفلتية |
| تصريف سطحي | 00 | 75 | 15 | 63 | 00 | 11300 | 18400 | - | 4800 | 22000 | 5.65 | بوعشير |

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية الزريبة

**بطاقة وصفية للبنية الأساسية**

**بقرية جرادو**

**منطقة عدد 12**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الحالة** | **المساحة** | **العرض** | **الطول** | **اسم النهج أو الشارع** | **ع/ر** |
| طبقة ثنائية | 8000 | 08 | 1000 | الشارع الرئيسي بجرادو | 01 |
| ترابية | 1200 | 08 | 150 | نهج 01 المنادر | 02 |
| ترابية | 1200 | 08 | 150 | نهج 02 المنادر | 03 |
| ترابية | 1600 | 08 | 200 | نهج 03 المنادر | 04 |
| ترابية | 1200 | 08 | 150 | نهج 04 المنادر | 05 |
| ترابية | 800 | 08 | 100 | نهج 05 المنادر | 06 |
| ترابية | 1200 | 08 | 150 | نهج 06 المنادر | 07 |
| ترابية | 2000 | 08 | 250 | نهج 07 طريق البير07 | 08 |
| ترابية | 1200 | 08 | 150 | نهج 08 طريق البير | 09 |
| بلاط حجر | 480 | 06 | 80 | نهج 09 البلاد العربي | 10 |
| بلاط حجر | 480 | 06 | 80 | نهج 10 البلاد العربي | 11 |
| بلاط حجر | 420 | 06 | 70 | نهج 11 البلاد العربي | 12 |
|  | 19780 |  | **2530** | **الجملة** | |

\* الطول الجملي للطرقات بالحي : 2530 م خ ( 2.53 كلم ) .

\* الأرصفة الجملية للحي : 10120 م م . \* مساحة الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية : 8000 م م

- 3100 م م مرصفة

- 7020 م م غير مرصفة

**الخلاصة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تصريف مياه الأمطار | الربط بشبكة التطهير | التنوير العمومي | | | الأرصفة | | الطرقات | | | | الطول الجملي للطرقات | الحي |
| معبد | | | غير معبد |
| نسبة التغطية | عدد النقاط التي تتطلب الصيانة | العدد الجملي لنقاط الإضاءة | المساحة المرصفة | المساحة الجملية | حالتها سيئة | طبقة مضاعفة | طبقة إسفلتية |
| تصريف سطحي | 100 ./. | 65 | 15 | 80 | 3100 | 10120 | - | 8000 | - | 10400 | 2.530 | السعادة |

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية الزريبة

**بطاقة وصفية للبنية الأساسية**

**بقرية وادي الكنز**

**منطقة عدد 14**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الحالة** | **المساحة** | **العرض** | **الطول** | **اسم النهج أو الشارع** | **ع/ر** |
| طبقة اسفلتية | 2000 | 08 | 250 | طريق جرادو | 01 |
| طبقة ثنائية سيئة | 2000 | 08 | 250 | نهج 01 | 02 |
| طبقة ثنائية سيئة | 2000 | 08 | 250 | نهج 02 | 03 |
| طبقة ثنائية سيئة | 2000 | 08 | 250 | نهج 03 | 04 |
| طبقة ثنائية سيئة | 2000 | 08 | 250 | نهج 04 | 05 |
| طبقة ثنائية سيئة | 2000 | 08 | 250 | نهج 05 | 06 |
| طبقة ثنائية سيئة | 2000 | 08 | 250 | نهج 06 | 07 |
| طبقة ثنائية سيئة | 4000 | 08 | 500 | شارع 01 | 08 |
| طبقة ثنائية سيئة | 4000 | 08 | 500 | شارع 02 | 09 |
| طبقة ثنائية سيئة | 4000 | 08 | 500 | شارع 03 | 10 |
| طبقة ثنائية سيئة | 4000 | 08 | 500 | شارع 04 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 30000 |  | **3750** | **الجملة** | |

\* الطول الجملي للطرقات بالحي : 3750 م خ ( 3.75 كلم ) .

\* الأرصفة الجملية للحي : 7500 م م . \* مساحة الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية سيئة : 28000 م م

- 7500 م م غير مرصفة

**الخلاصة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تصريف مياه الأمطار | الربط بشبكة التطهير | التنوير العمومي | | | الأرصفة | | الطرقات | | | | الطول الجملي للطرقات | الحي |
| معبد | | | غير معبد |
| نسبة التغطية | عدد النقاط التي تتطلب الصيانة | العدد الجملي لنقاط الإضاءة | المسحة المرصفة | المساحة الجملية | حالتها سيئة | طبقة مضاعفة | طبقة إسفلتية |
| تصريف سطحي | 100 ./. | 60 | 15 | 40 | 00 | 7500 | 28000 | - | 2000 | 00 | 3.750 | وادي الكنز |

وزارة الشؤون المحلية و البيئة

بلدية الزريبة

**بطاقة وصفية للبنية الأساسية**

**بقرية الباطرية**

**منطقة عدد 11**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الحالة** | **المساحة** | **العرض** | **الطول** | **اسم النهج أو الشارع** | **ع/ر** |
| طبقة ثنائية | 2800 | 08 | 350 | الشارع الرئيسي اتجاه الطريق الجهوية 133 | 01 |
| ترابية | 2000 | 08 | 250 | نهج 1 | 02 |
| طبقة ثنائية سيئة | 2000 | 08 | 250 | 2نهج | 03 |
| ترابية | 800 | 08 | 100 | نهج 3 | 04 |
| ترابية | 2000 | 08 | 250 | نهج 4 | 05 |
| طبقة ثنائية سيئة | 2800 | 08 | 350 | نهج 5 | 06 |
| ترابية | 2800 | 08 | 350 | نهج 6 | 07 |
| ترابية | 800 | 08 | 100 | نهج 7 | 08 |
| ترابية | 2400 | 08 | 300 | نهج 8 | 09 |
| ترابية | 2400 | 08 | 300 | نهج 9 | 10 |
| ترابية | 2400 | 08 | 300 | نهج 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 23200 |  | **2900** | **الجملة** | |

\* الطول الجملي للطرقات بالحي : 1950 م خ ( 2.9 كلم ) .

\* الأرصفة الجملية للحي : 8700 م م . \* مساحة الطرقات المعبدة بطبقة ثنائية : 7600 م م

- 00 م م مرصفة

- 8700 م م غير مرصفة

**الخلاصة**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تصريف مياه الأمطار | الربط بشبكة التطهير | التنوير العمومي | | | الأرصفة | | الطرقات | | | | الطول الجملي للطرقات | الحي |
| معبد | | | غير معبد |
| نسبة التغطية | عدد النقاط التي تتطلب الصيانة | العدد الجملي لنقاط الإضاءة | المساحة المرصفة | المساحة الجملية | حالتها سيئة | طبقة مضاعفة | طبقة إسفلتية |
| تصريف سطحي | 00 | 35 | 8 | 22 | 00 | 8700 | - | 7600 | - | 15600 | 2.9 | السعادة |